**OPERAČNÍ MANUÁL**

**PRO PŘÍPRAVU K POZOROVÁNÍ**

# Hardware

## Zastrč do zásuvky kabel POINTACE

## Zapni počítač

# Vnitřní část

## Odstraň sáčky z techniky a krytky ze zrcadel

## Otevři tunel ve zdi

# Venkovní část

## Otevři průzor střechy

## Otevři dvířka střechy

## Odsuň střechu

## Odstraň krytky zrcadel

# Vnitřní část II.

## Zapni kalibraci zrcadel

## Zapni programy na monitoru

## Zadej parametry pro pozorování do panelů programů

# Vnější část II.

## Mechanicky nastav zrcadla

# Přistoupení k pozorování

## Zapni program Pointační kamera

## Zapni program Spektrografy

## Zapni program Rotátor

## Zapni program SlitJaw

## Nastav parametry pro pozorování

## Nastav velikost filtru